项目名称：丰年村泵站设施及道路养护项目

项目编号：**XFZB-2019-TJDL-ZF337**

项目需求书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰年村泵站设施及道路养护服务工作量清单 | | | |
| 道路养护 | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工作量 |
| 1 | 拆除 |  |  |
| 2 | 现状沥青路面铣刨（厚度10cm） | m2 | 2300 |
| 3 | 挖除现状道路基层（厚度18cm） | m2 | 230 |
| 4 | 拆除侧石 | m | 800 |
| 5 | 拆除缘石 | m | 300 |
| 6 | 拆除人行道面层及15cm灰土垫层 | m2 | 1000 |
| 7 | 清运（运距10km） | m3 | 481.4 |
| 8 | 恢复 |  |  |
| 9 | 4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C） | m2 | 2300 |
| 10 | 6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） | m2 | 2300 |
| 11 | 封层 | m2 | 2300 |
| 12 | 下封层 | m2 | 2300 |
| 13 | 透层 | m2 | 2300 |
| 14 | 18cm石灰粉煤灰碎石（8:12:80) | m2 | 230 |
| 15 | 玻纤格栅 | m2 | 230 |
| 16 | 侧石恢复 | m | 800 |
| 17 | 缘石恢复 | m | 300 |
| 18 | 人行道15cm灰土垫层 | m2 | 1000 |
| 19 | 人行道面层恢复 | m2 | 1000 |
| 雨污水管道疏通养护 | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工作量 |
| 1 | 排水管道疏通 | m | 4000 |
| 2 | 检查井清掏 | 座 | 450 |
| 3 | 收水井清掏 | 座 | 200 |
| 4 | 更换雨污水检查井井盖 | 座 | 40 |
| 5 | 检查井维修 | 座 | 65 |
| 6 | 收水井维修 | 座 | 35 |
| 泵站维护 | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工作量 |
| 1 | 水泵(（型号：400WQ1800-8-75）)、电机维护 | 台 | 4 |
| 2 | 泵站进出水池清挖 | m3 | 48 |
| 3 | 污泥处理 | 车 | 12 |
| 其他 | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工作量 |
| 1 | 更换路名牌 | 个 | 7 |
| 2 | 交通标线 | m2 | 104 |
| 3 | 更换管道 | m | 28 |
| 4 | 填埋井室 | 个 | 10 |
| 5 | 树穴调整 | 个 | 41 |