**项目需求书**

1. 项目背景

中共天津市河北区委宣传部为落实重大主题宣传工作任务，需在区域范围内铺设公益广告以达到氛围营造目的，故进行该服务项目采购。

二 项目需求书

1、实质性技术条款（加注“\*”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

2、如果需要以附件形式表示，可写“见附件”，同时将附件按顺序附后。

3、其余为一般条款,发生偏离按照评分标准扣分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目需求书** | | | | | | 安装地点 | **项目名称** | **技术需求** | **数量** | **预算费用（万元）** | | **区主次干道** | **景观插件** | **画面方面要求：\*1 展板画面;**背板为镀锌板烤漆，展板为5MM木塑板覆高清户外贴纸，公益广告画面内容可更换。2 安装方式：展板附户外强力胶、结构胶加固，边角做无痕处理。\*3 规格尺寸 ：2.4米×1.4米（具体尺寸按实际为准）\*4.供应商投标时需携带样稿及效果图。 | 60 | 30 | | **框架结构方便要求：\*1 框架结构：金属框架结构，框架采用3.0mm壁厚的80\*80mm铁质方管原料切割焊接，焊接点抛光打磨，整体烤漆处理，框架含画纹元素，花纹为激光镂空雕刻，花纹设计符合河北区创建工作要求。2 安装方式：入地至少60公分，水泥浇筑加固，特殊安装地点按具体情况设置。\*3 规格尺寸：4.5米\*2.5米（具体尺寸按实际为准）** | | **设计及制作方面要求：1 设计方面：景观插件设计符合河北区创建工作测评要求，凸显河北区本区特色。颜色、元素选取易于居民群众接受，要充分表现河北区创建工作的宣传要求。 \*2 制作方面：便于储存、安装、运输、尺寸设置要符合河北区安装点位的大小要求，金属框架质量耐用、展板画面厚实显色度高。展板设计、制作要便于后期更换画面。** | | \*1 工期要求：总工期包含景观插件的设计、制作、按装，时间不得超出7天。\*2 服务地点：采购人指定地点。 | |