一、供应商资格要求：

1. 投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：（1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。（2）财务状况报告等相关材料： A.经第三方会计师事务所审计的2018年或2019年财务报告扫描件。 B. 开标前近半年内银行出具的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。（3）提供开标前近半年内任意一个月依法缴纳税收证明和社会保险费，并提供相关证明材料复印件。（4）提交投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

2. 投标人须提供市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件加盖公章，并在有效期内。

3.投标人须提供有效期内的安全生产许可证副本复印件加盖公章。

４. 法律、行政法规规定的其他条件。

５.本项目不允许联合体投标。

二、项目需求

（一）招标范围

本次养护范围：天津市滨海新区塘沽辖区内的天碱明沟桥、新胡路二号桥、宁波道人行天桥、益民跨线桥、滨海人行桥、河北路人行桥、车站人行桥、金元宝桥、渤海宾馆桥、新华路人行桥、滨海立交桥、政通大桥、车站立交桥、大连道跨线桥、新华路立交桥共15座桥梁以及河北路地道、福建北路地道、新河船厂地道、中心路地道4座地道

（二）招标内容及要求：

1. 招标内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 清理伸缩缝(30\*50mm) | m | 647 |
| 2 | 泄水管疏通 | m | 335 |
| 3 | 维修更换泄水管 | m | 597 |
| 4 | 桥体及地附涂装 | ㎡ | 8747 |
| 5 | 桥梁、涵洞栏杆油饰 | m | 3683 |
| 6 | 桥栏杆焊接 | m | 191 |
| 7 | 桥栏杆更换 | m | 445 |
| 8 | 结构混凝土裂缝补强 | m2 | 13 |
| 9 | 维修桥体，梁柱破损混凝土 | m2 | 15 |
| 10 | 桥面石材铺装维修 | m2 | 95 |
| 11 | 桥面铺装 | m2 | 492 |
| 12 | 桥面沥青修补维修 | m2 | 67 |
| 13 | 桥梁侧石维修 | m | 148 |
| 14 | T梁修补加固 | m2 | 39 |
| 15 | 普通钢板伸缩缝维修 | ㎡ | 7 |
| 16 | 桥体碱蚀、钢筋绣胀维修 | m2 | 1153 |
| 17 | 维修、清洗部分声屏障 | m | 7 |
| 18 | 更换损坏分声屏障 | m | 24 |
| 19 | 防撞墙维修 | m | 2 |
| 20 | 桥梁铭牌、限重牌 | 套 | 6 |
| 21 | 更换伸缩缝胶条 | m | 28 |
| 22 | 桥面沥青修补维修 | m2 | 67 |
| 23 | 所有桥清理广告 | ㎡ | 445 |
| 24 | 铺面包砖 | ㎡ | 6821 |
| 25 | 拆除橡胶地胶板、清理混凝土垫层及胶垫层 | ㎡ | 570 |
| 26 | 清除垃圾（含苫盖） | ㎡ | 6618 |
| 27 | 清运垃圾 | m3 | 102 |
| 28 | 灯箱封铝板 | ㎡ | 78 |
| 29 | 安装桥梁牌 | 块 | 20 |
| 30 | 安装提示牌 | 块 | 10 |

2.设备及材料存储：中标供应商应在本地租赁仓库，仓库配备不少于500平方米密封库房，用于新建设施及拆除后的原有设施到达仓库后存放。产品到达仓库后用叉车进行卸货，整齐摆放，最后用篷布覆盖。

3.采购人或采购人委托的项目管理单位、监理单位将对投标人在项目履约过程中进行考核，项目需求书中所描述的所有要求以及采购人在项目进程中提出的其他要求均计入投标人的履约考核中。同时采购人或采购人委托的项目管理单位在项目进行过程中不定期对投标人进行项目部及人员、设备等用于本项目施工的各类工具的履约审查，届时投标人须提供所有项目人员、车组人员带上所有要求的证明材料进行审查，投标人须承诺无条件服从采购人或采购人委托的项目管理单位的审查要求。在夜间施工作业过程中，招标文件中提到为本单位职工的人员必须携带身份证明材料，驾驶员必须带齐驾驶证及车辆行驶证，以备现场监管人员查验。

注：

1.预算是对全年工作量的预估，具体工作量还应据实结算。

2.如遇特殊情况全年养护费用超出所报养护费，养护合同自动解除，甲方需重新组织政府采购手续。

3. 应急维修时，要求中标单位2小时内必须到达维修现场。

4.中标单位负责办理协调市有关部门封路、占道的手续。

5. 由中标单位负责本项目接水、接电的事宜。

（三）、商务要求

1.报价要求

1.1.投标报价以人民币填列。

1.2 投标报价不得超过本项目预算，否则按无效标处理。

1.3.投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险等人工费用、养护服务费、办公费、日常耗材、机械工具、企业利润及税金等其他应有的全部费用。投标人所报价格为服务期内确保正常运行的最终优惠价格。

1.4. 投标人所报价格不能低于成本报价。若低于成本报价，投标人又无具体理由表述清楚的，评标委员会认为报价明显不合理的将被予拒绝。

1.5. 验收及相关费用由中标单位负责，验收结果计入甲方考评。

1.6. 投标单位中标后，在保持总价不变的情况下，甲方有权对不平衡报价进行调整，中标单位应无偿接收。

2.服务要求

(1)应急维修时，要求中标单位2小时内必须到达维修现场。

(2)具有协调市有关部门封路、占道手续的能力。

(3)由中标单位负责本项目接水、接电的事宜。

3.时间、地点要求

3.1. 服务期：自合同签订之日起至2020年12月31日，养护期内中标单位需配合采购方处理相关应急事项。（特殊情况以合同为准）

3.2. 服务地点：滨海新区塘沽。

4. 质量要求

质量要求：达到招标文件规定的服务需求，或达到国家、地方和行业现行规定合格标准。

（四）付款方式

每季度结算一次，根据实际发生的服务项目据实结算。（特殊情况以合同为准）。

三、项目需要落实的政府采购政策

促进中小企业发展  
促进中小企业发展明细：按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定执行。  
支持监狱企业发展  
支持监狱企业发展明细：按照财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定执行。  
强制、优先采购节能产品  
强制、优先采购节能产品明细：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知+》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法

优先采购环境标记产品  
 优先采购环境标记产品明细：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。  
 促进残疾人就业  
 促进残疾人就业明细：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》执行。

四、项目预算

本项目预算：360万元。

五、本项目专门面向中小企业